

**«ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ!!!**

**Во избежание случаев аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов информируем владельцев грузоподъемных кранов и производителей работ о порядке их действий при получении предупреждений о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.**

**Не допускается выполнять работы по монтажу грузоподъемных кранов, производство работ грузоподъемными кранами, устанавливаемыми на отрытом воздухе при скорости ветра выше предельных значений, указанных в инструкции по монтажу изготовителя (паспорте грузоподъемного крана), при дожде или тумане и в других случаях, когда машинист крана (крановщик) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.**

При прекращении работ необходимо:

* стреловые самоходные краны перевести в транспортное положение;
* башенные и портальные краны установить в положения, определенные руководством по эксплуатации;
* грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, установить на противоугонные устройства (захваты), убедиться в их исправности;
* убедиться в исправности тормозов механизмов передвижения крана;
* при необходимости принять дополнительные меры (установка башмаков на рельсы под ходовые колеса, растяжек и другое);
* исключить нахождение людей в опасных зонах.

Сделать необходимые записи в вахтенных журналах.

Новополоцкий межрайонный отдел Госпромнадзора

https://gospromnadzor.mchs.gov.by