

**ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ**

**Не допускается выполнять работы по монтажу грузоподъемных кранов, производство работ грузоподъемными кранами, устанавливаемыми на отрытом воздухе при скорости ветра выше предельных значений, указанных в инструкции по монтажу изготовителя (паспорте грузоподъемного крана), при температуре ниже указанной в паспорте грузоподъемного крана, при снегопаде, дожде или тумане и в других случаях, когда машинист крана (крановщик) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.**

***Порядок действий при получении предупреждений о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. При прекращении работ необходимо:***

* стреловые самоходные краны перевести в транспортное положение;
* башенные и портальные краны установить в положения, определенные руководством по эксплуатации;
* грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, установить на противоугонные устройства (захваты), убедиться в их исправности;
* убедиться в исправности тормозов механизмов передвижения крана;
* при необходимости принять дополнительные меры (установка башмаков на рельсы под ходовые колеса, растяжек и другое);
* исключить нахождение людей в опасных зонах.

Новополоцкий межрайонный отдел Госпромнадзора

https://gospromnadzor.mchs.gov.by